**A 60. sorszámú** **Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító** **megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye**

1. **AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK**

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

**2. EGYÉB ADATOK**

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: –

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

**3. PÁLYATÜKÖR**

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 3.1.1. | **FEOR száma** | **FEOR megnevezése** | **A szakképesítéssel** **betölthető munkakör(ök)** |
| 3.1.2. | 7212 | Szabó, varró | Fűző és melltartókészítő |
| 3.1.3. | Kötőipari konfekciósfehérnemű-készítő |
| 3.1.4. | Lakástextil-készítő |
| 3.1.5. | Fehérneművarró |
| 3.1.6. | 7211 | Szabásminta-készítő | Tervező-modellező szabász |
| 3.1.7. | Textilszabász |
| 3.1.8. | 8122 | Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó | Textiltermék összeállító |
| 3.1.9. | Gépi varró |
| 3.1.10. | Konfekció varrónő |
| 3.1.11. | Láncoló (kötöttáru-összeállító) |

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fehérnemű-készítő és kötöttáru-összeállító feladata: kötött-hurkolt technológiával készült kelméből alsó és felső ruházat készítése minden korosztály számára.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- kiválasztani a termék előállításához a legmegfelelőbb technológiát

- előkészíteni a gyártáshoz tartozó különböző munkafolyamatokat

- bevizsgálni és előkészíteni a különféle anyagú kelméket

- méretvétel után egyedi, vagy mérettáblázat szerinti szabásmintát készíteni

- összeállítani a terméket a divatnak, illetve a megrendelésnek megfelelően

- elvégezni a szükséges utómunkálatokat (címkézés, gőzölés, csomagolás, adjusztálás)

- ellenőrizni a termék minőségét a gyártás során, valamint készáruként

- javító szolgáltatást végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 3.3.1. | **A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés** | | |
| 3.3.2. | **azonosító száma** | **megnevezése** | **a kapcsolódás módja** |
| 3.3.3. | 21 542 02 | Textiltermék-összeállító | részszakképesítés |

**4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| 4.1. | **A szakképesítés** **szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti** | |
| 4.2. | **azonosító száma** | **megnevezése** |
| 4.3. | 10113-12 | Ruhaipari anyagvizsgálatok |
| 4.4. | 10114-12 | Ruhaipari gyártmánytervezés |
| 4.5. | 10115-12 | Textiltermékek összeállítása |
| 4.6. | 10116-12 | Fehérnemű készítése és értékesítése |
| 4.7. | 10117-12 | Kötöttáru összeállítása |
| 4.8. | 11497-12 | Foglalkoztatás I. |
| 4.9. | 11499-12 | Foglalkoztatás II. |
| 4.10. | 11500-12 | Munkahelyi egészség és biztonság |

**5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK**

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 5.2.1. | **A szakképesítés** **szakmai követelménymoduljainak** | | |
| 5.2.2. | **azonosító száma** | **megnevezése** | **a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége** |
| 5.2.3. | 10113-12 | Ruhaipari anyagvizsgálatok | írásbeli |
| 5.2.4. | 10114-12 | Ruhaipari gyártmánytervezés | írásbeli |
| 5.2.5. | 10115-12 | Textiltermékek összeállítása | gyakorlati |
| 5.2.6. | 10116-12 | Fehérnemű készítése és értékesítése | gyakorlati, szóbeli |
| 5.2.7. | 10117-12 | Kötöttáru összeállítása | gyakorlati, szóbeli |
| 5.2.8. | 11497-12 | Foglalkoztatás I. | írásbeli |
| 5.2.9. | 11499-12 | Foglalkoztatás II. | írásbeli |
| 5.2.10. | 11500-12 | Munkahelyi egészség és biztonság | írásbeli |

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Textiltermék összeállítása

A vizsgafeladat ismertetése: Termék összeállítás szabott és előkészített alkatrészekből műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával elkészíti a véletlenszerűen kiválasztott tételmodellt

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fehérnemű-készítés és kötöttáru-összeállítás

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy fehérnemű termék elkészítése szabott és előkészített alkatrészekből, műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával

Egy kötöttáru termék elkészítése szabott és előkészített alkatrészekből, műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ruhaipari alapanyagok és gyártmánytervezés

A vizsgafeladat ismertetése: Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták és feldolgozhatóságuk

Gyártmány- vagy modellrajz alapján szabásminta készítése

Gyártmány- vagy modellrajz alapján sorozatgyártás műszaki leírásának, technológiai tervezésének készítése

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fehérnemű készítése, cikktechnológiai tervezése

Kötött termék összeállítása, cikktechnológiai tervezése

A vizsgafeladat ismertetése: Fehérnemű készítése, cikktechnológiai tervezése

Kötött termék összeállítása, cikktechnológiai tervezése

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

**6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK**

|  |  |
| --- | --- |
|  | A |
| 6.1. | **A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék** |
| 6.2. | Próbafülke |
| 6.3. | Próba tükör |
| 6.4. | Próbababa |
| 6.5. | Terméktároló állvány, vállfával |
| 6.6. | Csomagolóanyagok |
| **6.7.** | **Szabászati gépek, berendezések, eszközök:** |
| 6.7.1. | Szabászasztal |
| 6.7.2. | Tároló szekrények vagy polcok |
| 6.7.3. | Számítógép és perifériái |
| 6.7.4. | Elektromos olló (véglevágó) |
| 6.7.5. | Kardkéses szabászgép |
| 6.7.6. | Körkéses szabászgép |
| 6.7.7. | Álló szabászgép |
| 6.7.8. | Terítékleszorító csipeszek |
| 6.7.9. | Lyukasztógép |
| 6.7.10. | Kézi ollók (szabász, kézimunka, papírvágó stb.) |
| 6.7.11. | Mérő-, jelölő-, és rajzeszközök (méterrúd, mérőszalag, grafitceruza, szabókréta, körző, vonalzó, sablonok stb.) |
| 6.7.12. | Sablonkészítő gép |
| 6.7.13. | Szabásmintapapír |
| **6.8.** | **Varrodai berendezések, gépek, eszközök:** |
| 6.8.1. | Csúsztató asztal |
| 6.8.2. | Varrodai munkaszék (állítható) |
| 6.8.3. | Szerszámtároló doboz |
| 6.8.4. | Varrógéptűk |
| 6.8.5. | Kézi varróeszközök (varrótűk, gyűszűk, gombostűk, varratbontó stb.) |
| 6.8.6. | Egyéb kézi eszközök (géptisztító ecset, olajozó, csavarhúzó stb.) |
| 6.8.7. | Huroköltésű ipari varrógép |
| 6.8.8. | Láncöltésű varrógép |
| 6.8.9. | Szegővarrógép (interlock) |
| 6.8.10. | Láncoló gép |
| 6.8.11. | Hátulvarró gép |
| 6.8.12. | Egyenes gomblyukvarrógép |
| 6.8.13. | Szemes gomblyukvarrógép |
| 6.8.14. | Gombfelvarró gép |
| 6.8.15. | Fedővarrógép |
| 6.8.16. | Rejtett szélfelvarró gép |
| 6.8.17. | Hímző varrógép |
| 6.8.18. | Kivarró (pikírozó) gép |
| 6.8.19. | Reteszelő gép |
| 6.8.20. | Cikcakk varrógép |
| **6.9.** | **Vasaló-berendezések, eszközök, gépek:** |
| 6.9.1. | Vasalóállvány |
| 6.9.2. | Hőfokszabályzós kézi vasaló |
| 6.9.3. | Gőzvasaló |
| 6.9.4. | Vasalóprés |
| 6.9.5. | Síkragasztó prés |
| 6.9.6. | Segédeszközök (vasalópárnák, vasalófák, vasalóruha, kefe stb.) |
| 6.9.7. | Egyéb eszközök: |
| 6.9.8. | Szakoktatói asztal |
| 6.9.9. | Szakoktatói szék |
| 6.9.10. | Falitábla rajzeszközökkel (vonalzók, körzők, kréta) |
| 6.9.11. | Modell-és alkatrész gyűjtemény |
| 6.9.12. | Szakkönyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok, divatlapok |
| 6.9.13. | Kézmosó csap |
| 6.9.14. | Mentőláda |
| 6.9.15. | Zárható öltöző és öltözőszekrények |
| 6.9.16. | Vegyszertároló (zárható) |
| 6.9.17. | Hulladékgyűjtő |
| 6.9.18. | Munkanapló |
| 6.9.19. | Mikroszkóp, lupe, bontótű |
| 6.9.20. | Laboratóriumi eszközök – bunsen égő, vegyszerek, üveg-, fém-, vagy porcelántálak |

**7. EGYEBEK**